ナビ付きでトピックを開く

# ヒントとコツ

Milestone Open Network Bridge設定ファイル

Milestone Open Network Bridge Managerによって作成された構成は、ProgramData\Milestone\Milestone Open Network Bridge内のファイルにローカルで保存されます。このファイルの名前はserverconfiguration.xmlとなります。このファイルが削除される場合は、Milestone Open Network Bridge Managerの設定を更新する必要があります。

設定を更新するには、Milestone Open Network Bridge設定の構成要素の変更で説明されている手順に従ってください。

Milestone Open Network Bridgeとストリーミングコーデック

コーデックを含むカメラプロパティはメーカーで決定します。Milestone Open Network Bridgeはほとんどのカメラモデルからコーデックのプロパティを読み取りますが、デバイスからのコーデックが認識されず、ビデオをストリームできないこともあります。

カメラがストリーミングに異なるコーデックを使用している場合は、選択したOpen Network Bridgeサーバーの一般タブのデバイスの設定を使用設定が有効になっていることを確認します。

どのコーデックを使用するかをMilestone Open Network Bridgeに指示するには、以下を行います。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。

2. [概要] ペインで該当するカメラを選択します。

3. ストリーム タブを開きます。

4. ストリーム名フィールドの末尾にコーデック名を追加します。例： ビデオストリーム1 - H264。

© 2024 Milestone Systems A/S