ナビ付きでトピックを開く

# カメラのプリセット位置を使用する（タイプ2）

プリセット位置をシステムに指定する代わりに、カメラでPTZカメラのプリセット位置を指定できます。通常は、デバイス固有の設定ウェブページにアクセスして定義します。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. プリセットタブでデバイスのプリセットを使用を選択して、プリセットをシステムにインポートします。

   以前にカメラに定義したプリセットは削除され、定義済みのルールおよびパトロールスケジュールに影響します。また、XProtect Smart Clientユーザーが利用可能なプリセットは削除されます。

4. 削除をクリックして、ユーザーにとって不要なプリセットを削除します。
5. プリセットの表示名を変更したい場合は、編集をクリックします（「プリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）」を参照）。
6. このようにデバイスで定義したプリセットを後で編集するには、カメラで編集してから再インポートします。

関連タスク

魚眼レンズサポートを有効/無効にします

カメラ設定の表示または編集

プリセット位置を追加（タイプ1）

カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる

カメラのプリセット位置を編集（タイプ1のみ）

カメラのプリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）

プリセット位置をテストする（タイプ1のみ）

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S