ナビ付きでトピックを開く

# パトロール設定を追加

パトロール設定を開始する前に、プリセットタブでカメラに対して少なくとも2つのプリセット位置を指定する必要があります。「プリセット位置を追加（タイプ1）」をご参照ください。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. パトロールタブで追加をクリックします。プロファイルを追加ダイアログボックスが表示されます。
4. プロファイルを追加ダイアログボックスで、パトロール設定の名前を入力します。
5. [OK] をクリックします。名前が一意ではない場合は、ボタンは無効です。

新しいパトロール設定がプロファイルリストに追加されました。これで、プリセット位置とパトロール設定の他の設定を指定できます。

概念情報

パトロール設定と手動パトロール（説明付き）

関連タスク

パトロール設定でのプリセット位置の指定

各プリセット位置での時間を指定

旋回動作（PTZ）をカスタマイズ

パトロール中に終了位置を指定

PTZセッションの予約およびリリース

PTZセッションタイムアウトの指定

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S