ナビ付きでトピックを開く

# ハードウェアデバイスでのファームウェア更新

使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト（https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/）の製品概要ページにあります。

Management Clientでは、VMSシステムに追加されたハードウェアのファームウェアを更新できます。同じファームウェアファイルと互換性がある場合は、複数のハードウェアデバイスのファームウェアを同時に更新できます。

ユーザーインターフェイスには、モデルがファームウェアの更新に対応しているかどうかが直接表示されます。Milestoneのウェブサイトで、モデルのサポート状況を確認することもできます。 https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/

ファームウェアの更新に対応していないデバイスの場合は、ウェブページからハードウェアデバイスのファームウェアを更新する必要があります。

ファームウェアを更新すると、ハードウェアデバイスはレコーディングサーバーから一時的に切断されます。

ファームウェアを更新すると、各ハードウェアデバイスの更新結果が画面に表示されます。変更に失敗した場合、失敗の理由が表示されます（ハードウェアデバイスがその種の情報に対応している場合）。この結果は、サーバー ログにも記録されます。

ハードウェアデバイスにONVIFドライバーと複数のユーザーアカウントがある場合、このハードウェアデバイスの管理者権限を持つXProtectの管理者のみVMSからファームウェアを更新できます。

要件：

- このハードウェアデバイスのモデルは、Milestoneによるファームウェアの更新に対応しています。

手順：

1. サイトナビゲーションペインでレコーディングサーバーノードを選択します。
2. 概要ペインで、該当するレコーディングサーバーを右クリックします。
3. ハードウェアのファームウェア更新を選択します。ウィザードが表示されます。
4. 指示に従って、プロセスを完了してください。
5. 同じファームウェアファイルと互換性のある複数のハードウェアデバイスのみ更新できます。ONVIFドライバーを介して追加されたハードウェアは、メーカー名ではなく、その他に含まれています。
6. 最後にページに結果が表示されます。システムでファームウェアを更新できなかった場合は、ハードウェアデバイスの横に表示された失敗をクリックして理由を確認します。

Milestoneは、互換性のないファームウェアファイルやハードウェアデバイスが選択された場合、ハードウェアデバイスの不具合について責任を負いません。

概念情報

ハードウェア（説明付き）

参考資料

[ハードウェアプロパティ]ウィンドウ

© 2024 Milestone Systems A/S