ナビ付きでトピックを開く

# 魚眼レンズサポートを有効/無効にします

魚眼レンズサポートは、既定では無効です。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. [魚眼レンズ]タブの[魚眼レンズサポートを有効にする]チェックボックスを選択または選択解除します。

### 魚眼レンズ設定の指定

1. [魚眼レンズ]タブで、レンズのタイプを選択します。
2. カメラの物理的位置/方向をカメラの位置/方向リストから指定します。
3. ImmerVisionを可能にする®から ぱのモーフ RPL ナンバーリストのRegistered Panomorph Lens (RPL)ナンバーを選択

   これは、カメラで使用するレンズを識別し、正しく設定するためです。RPL番号は、通常はレンズ本体またはカメラが入っていた箱に記載されています。ImmerVison、Panomorph（パノモーフ）レンズ、RPLの詳細については、ImmerVision Enables Webサイト（https://www.immervisionenables.com/）をご参照ください。

   歪み補正レンズプロファイルを選択する場合は、必ず望ましい視界を設定してください。

関連タスク

カメラ設定の表示または編集

プリセット位置を追加（タイプ1）

カメラのプリセット位置を使用する（タイプ2）

カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる

カメラのプリセット位置を編集（タイプ1のみ）

カメラのプリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）

プリセット位置をテストする（タイプ1のみ）

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S